Мнемосхема 200х300

Представляет собой схему движения для инвалидов по зрению, должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в сан. узлах , не мешающая основному потоку посетителей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры:** | **Характеристики:** |
| Габариты схемы, мм | 200х300х3 |
| Материал схемы | ПВХ-пластик или аналог |
| Вес, кг | не более 0,2 |
| Цвет | в соответствии с ГОСТ, или по заказу |
| Тактильный рельеф | Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или аналог |
| Исполнение | Настенное |
| Крепеж | Двухсторонний скотч |