**Поручень писсуар раковина антибакт**

Поручень используется как дополнительная опора людям с ограниченными физическими возможностями при пользовании раковинами для умывания в санитарных комнатах. Сердечник поручня покрыт антибактериальным покрытием.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Материал сердечника | Нержавеющая сталь |
| Диаметр сердечника, мм | Не менее 30 не более 35 |
| Материал покрытия  Цвет покрытия | Антибактериальный пластик  Желтый или белый |
| Диаметр покрытия, мм | Не менее 35 не более 40 |
| Точки опоры крепления к стене | Не менее 4 |
| Длина поручня, мм | Не менее 550 не более 650 |
| Ширина поручня мм | Не менее 550 не более 650 |
| Крепежных отверстий на каждую точку опоры | Не менее 4 |