**Арт 20851 Описание световой маяк 400х400**

**Назначение.**

Светодиодное табло предназначено для отображения текстовой и графической информации различного характера. Светодиодное табло 40-40G предназначено для эксплуатации на улице при температуре от -35 оС до 40 оС.

Функции изделия.

Устройство обеспечивает выполнение следующих функций:

• бегущей строки, анимации

• отображение текущего времени

• регулировку общей яркости

• снижение яркости в ночное время

Изделие управляется персональным компьютером. Для управления изделием допускается применение любого имеющегося персонального компьютера, удовлетворяющего требованиям, налагаемым программным обеспечением Изделия.

**Технические характеристики**

1. Напряжение питающей сети, В ……220±10%

2. Потребляемая мощность (средняя), Вт.. ……15

3. Потребляемая мощность (максимальная), Вт...25

4. Светимость……………………………………… 2800 Кд/м2

5. Цвет свечения …………………………………… зеленый.

6. Разрешение по горизонтали.. …….32 точек

7. Разрешение по вертикали.. …….32 точек

8. Длительность сохранения хода времени и информации при выключении питания…………………………………….не менее 12 мес.

9. Температурный диапазон эксплуатации ……….от -35 до 40 0С

10. Класс защиты ……………………………………IP65

11. Габариты (ШхВхГ),мм………………………….400х400х90

12. Вес, кг…………………………………………….не более 2.

Табло предназначено для эксплуатации как внутри, так и вне помещения, питание табло осуществляется от сети 220 Вт, управление от ПК по USB.

Конструктивно электронное табло состоит из одного модуля, подвод питания и управление осуществляется через кабели, выведенные на задней стенке с правой стороны табло