**Поручень напольно-настенный с антибактериальным покрытием**

 Поручень используется как дополнительная опора людям с ограниченными физическими возможностями при посещении санитарных комнат.

 Благодаря наличию пластикового **антибактериального** покрытия, использование и обслуживание поручней выгодно отличает их от аналогичных металлических изделий. Пластик по тактильным ощущениям «теплее» металла, а рифленая поверхность предотвращает возможное соскальзывание руки при использовании поручня. Антибактериальный состав входящий в состав пластика препятствует активному размножению бактерий на поверхности поручня.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Материал сердечника | Нержавеющая сталь |
| Диаметр сердечника, мм | Не менее 30 не более 35 |
| Материал покрытияЦвет покрытия | Антибактериальный пластикБелый или желтый |
| Диаметр покрытия, мм | Не менее 35 не более 40 |
| Точки опоры крепления к стене | Не менее 2 |
| Точки опоры крепления к полу | Не менее 1 |
| Расстояние между точками опоры к стене, мм | Не менее 150 |
| Крепежных отверстий на каждую точку опоры | Не менее 4 |
| Длина поручня, мм | Не менее 750 не более 850 |
| Высота поручня, мм | Не менее 700 не более 800 |
|  |  |