**Техническое задание на парковочное место автомобиля инвалида**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Технические характеристики | Количество |
| 1. Парковка для инвалидов | Комплект предназначен для обозначения парковочного места для автомобиля инвалида. В комплект поставки должно входить: | |
| 1.1 Знаки «Парковка для инвалидов» | Знаки «Парковка для инвалидов» (в комплекте 2 знака по ГОСТ Р 52290-2004)  - Знак парковки Р (№ 6.4) – 1 шт.  Материал: оцинкованная сталь  Размер: не менее 700х700 мм.  Цвет фона: синий, цвет рисунка: белый.  - Знак инвалида (№ 8.17) – 1 шт.  Материал: оцинкованная сталь  Размер: не менее 300х700 мм.  Цвет фона: белый, цвет рисунка: черный.  Крепеж в комплекте. | Х комплекта |
| **1.2 Трафарет для разметки** | **Трафарет для разметки на асфальте стоянки для инвалидов.**  **Размер трафарета, мм - не менее 800х1600**  **Материал трафарета - пластик.** | **Х шт** |
| 1.3 Краска черная | Краска для нанесения знака стоянки для инвалидов через трафарет, стойкая к истиранию.  Цвет краски - черный.  Упаковка: аэрозоль, баллон объем не менее 350 мл | Х шт |
| 1.4 Краска желтая | Краска для нанесения знака стоянки для инвалидов через трафарет, стойкая к истиранию.  Цвет краски - желтый.  Упаковка: аэрозоль, баллон объем не менее 350 мл | Х шт |

ВНИМАНИЕ! При заполнении ТЗ в графе «количество» указываете нужное Вам по каждой позиции отдельно. Учтите, емкость аэрозольной упаковки может отличаться от той, что указана в ТЗ (на 01.07.2015), уточняйте в базе.